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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 8 апреля 2019 г. N Сл-329-74377/19

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОЛОГИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. приказов министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области
от 03.09.2020 N 329-236/20П/од, от 28.06.2021 N 329-170/21П/од,
от 17.02.2023 N 329-20/23П/од)
	



Во исполнение части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 21 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", приказа Минстроя России от 7 сентября 2017 г. N 1202/пр "Об утверждении методических рекомендаций по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия" и в целях определения размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, приказываю:
1. Утвердить типологию многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия и выявленными объектами культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить типологию многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия и выявленными объектами культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Исключен с 01.03.2023. - Приказ министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 17.02.2023 N 329-20/23П/од.
4. Государственному казенному учреждению Нижегородской области "Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области" (Н.А. Гладкова) обеспечить опубликование настоящего приказа на официальном сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Куренкова М.А.
(п. 5 в ред. приказа министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 17.02.2023 N 329-20/23П/од)

Министр
А.Г.ЧЕРТКОВ





Приложение N 1
к приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области
от 08.04.2019 N Сл-329-74377/19

ТИПОЛОГИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ВЫЯВЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. приказа министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области
от 03.09.2020 N 329-236/20П/од)
	



	N п/п
	Наименование типа многоквартирных домов
	Основные характеристики многоквартирных домов

	1
	Тип 1.
"Историческая и предвоенная постройка"

Год постройки: до 1920, 1921 - 1945 гг.

Площадь МКД:
до 1000 кв. м

Подъезды и этажи:
до 3 подъездов
до 4 этажей
	1. Фундаменты - ленточные бутовые на сложном или цементном растворе.
2. Стены - особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 3,5 - 4,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе, деревянные, смешанные - кирпич - дерево.
3. Перегородки - шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные, деревянные оштукатуренные.
4. Перекрытия - железобетонные сборные и монолитные, с кирпичными сводами и бетонным заполнением по металлическим балкам, деревянные по металлическим балкам.
5. Крыши - скатные - стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемых) из керамзита или шлака.
6. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной (неоцинкованной, крашеной) стали.
7. Наружная отделка фасадов - штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке (по бетону) составами известковыми, облицовка естественным камнем, цементные лепные детали.
8. Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной.
9. Инженерные коммуникации:
система отопления - двухтрубная с верхней или нижней разводкой, двухтрубная горизонтальная, однотрубная, возможно печное отопление;
система водоснабжения и водоотведения - централизованная разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура или отсутствует;
система горячего водоснабжения - отсутствует;
система электроснабжения - централизованная.
10. Подвальные помещения - в основном отсутствуют

	2
	Тип 2
"Сталинская постройка"
"Немецкая постройка"

Год постройки: 1939 - 1960 гг.

Площадь МКД:
от 500 до 5000 кв. м

Подъезды и этажи:
более 2 подъездов, 3 - 5 этажей
	1. Фундаменты - ленточные бутовые на сложном или цементном растворе.
2. Стены - особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 3,5 - 4,5 кирпича, кирпич красный и силикатный) и крупноблочные на сложном или цементном растворе.
3. Перегородки - шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные, деревянные.
4. Перекрытия - железобетонные сборные и монолитные, с кирпичными сводами и бетонным заполнением по металлическим балкам.
5. Крыши - двух- или многоскатные, стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои чердачных крыш вентилируемых из керамзита или шлака.
6. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной стали, шифер. Наружная отделка фасадов - штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке (по бетону) составами известковыми, облицовка естественным камнем, керамической плиткой, лепные детали цементные, кованое ограждение крыши и балконов.
7. Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной.
8. Инженерные коммуникации:
система отопления - центральная двухтрубная с верхней или нижней разводкой, двухтрубная горизонтальная, однотрубная, возможно печное отопление, газовые котлы;
система водоснабжения и водоотведения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура;
система горячего водоснабжения - центральная, водогрейные котлы, колонки;
система электроснабжения - централизованная, скрытая и открытая, применение алюминиевых и медных проводов.
9. Подвальные помещения - в основном отсутствуют, в некоторых бомбоубежище.
10. Дома имеют балконы в виде монолитных плит

	3
	Тип 3
"Народная стройка"

Год постройки:
1950 - 1960 гг.

Площадь МКД:
от 300 до 1100 кв. м

Подъезды и этажи:
2 подъезда, 2 - 3 этажа
	1. Фундаменты - ленточные бетонные и железобетонные.
2. Стены - каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2,5 - 3,5 кирпича), шлакоблочные, бревенчатые окрашенные.
3. Перегородки - гипсовые, гипсоволокнистые.
4. Перекрытия - деревянные, с бетонным заполнением.
5. Крыша - скатные - стропила и обрешетка деревянные.
6. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной (неоцинкованной, крашеной) стали, шифер.
7. Наружная отделка, в том числе фасадов, - окраска по кирпичу и шлакоблокам составами известковыми (неокрашенные).
8. Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной.
9. Инженерные коммуникации:
система отопления - двухтрубная с верхней или нижней разводкой, двухтрубная горизонтальная, однотрубная, возможно печное отопление, газовые котлы;
система водоснабжения и водоотведения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура или отсутствует;
система горячего водоснабжения - отсутствует;
система электроснабжения - централизованная, скрытая и открытая, применение алюминиевых и медных проводов.
10. Подвальные помещения - в основном отсутствуют

	4
	Тип 4
"Хрущевская застройка"

Год постройки:
1960 - 1974 гг.

Площадь МКД от 720 до 4000 кв. м

Подъезды и этажи:
2 - 12 подъездов, 2 - 10 этажей
	1. Фундаменты - ленточные бетонные и железобетонные.
2. Стены - каменные (кирпичные при толщине 2,5 - 3,5 кирпича), крупнопанельные однослойные из легкого бетона.
3. Перегородки - гипсовые, гипсоволокнистые.
4. Перекрытия - железобетонные сборные и монолитные, с бетонным заполнением.
5. Крыша - скатная - деревянным стропилам и обрешетке, из сборных железобетонных настилов, плоская.
6. Покрытия крыш (кровля) - скатная - оцинкованной (неоцинкованной, крашеной) стали, шифер, плоская из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя) с организованным водостоком, на кровле расположены вентиляционные шахты, будки выхода на кровлю.
7. Наружная отделка, в том числе фасадов, - здания не имеют декоративного убранства фасадов, кирпичные - окраска по кирпичу известковыми составами, панельные - окраска по фактурному слою, облицовка ковровой плиткой, герметизированные стыки панелей наружных стен мастиками отверждающимися.
8. Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной.
9. Инженерные коммуникации:
система отопления - двухтрубная с верхней или нижней разводкой, однотрубная с нижней разводкой;
система водоснабжения и водоотведения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура;
система горячего водоснабжения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура, газовые колонки, водонагреватели;
система электроснабжения - централизованная.
10. Подвальные помещения - имеются или отсутствуют.
11. Наличие лифтового оборудования в 9-этажных зданиях и мусоропроводы в некоторых модификациях домов

	5
	Тип 5
"Брежневская и современная застройка"

Год постройки:
1970 - 1989 гг., с 1990 г.

Площадь МКД:
от 2500 до 40000 кв. м

Подъезды и этажи:
5 - 16 подъездов, 2 - 16 этажей
	1. Фундаменты - ленточные бетонные и железобетонные, свайные.
2. Стены - каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2,5 - 3,5 кирпича), крупнопанельные однослойные из легкого бетона, монолитные.
3. Перегородки - шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные, гипсовые, гипсоволокнистые.
4. Перекрытия - железобетонные сборные и монолитные, с бетонным заполнением.
5. Крыша - скатные стропила и обрешетка, плоские из сборных железобетонных настилов.
6. Покрытия крыш (кровля) - скатная - сталь оцинкованная (неоцинкованная, крашеная), шифер, плоская - из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя).
7. Наружная отделка, в том числе фасадов, - кирпичный фасад - окраска по кирпичу составами известковыми, панельных фасадов по фактурному слою, облицовка ковровой плиткой, герметизированные стыки панельных наружных стен мастиками отверждающимися.
8. Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной.
9. Инженерные коммуникации:
система отопления - двухтрубная с верхней или нижней разводкой, однотрубная с нижней разводкой;
системы водоснабжения и водоотведения, горячего водоснабжения, электроснабжения - централизованные, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура.
10. Подвальные помещения - имеются.
11. Наличие лифтового оборудования в зданиях и мусоропроводы

	6
	Тип 6
"Сельский"

Год постройки:
1960 - 1981 гг.

Площадь МКД:
до 1000 кв. м

Подъезды и этажи:
1 и более подъездов, 1 - 2 этажа
	1. Фундаменты - ленточные бетонные и железобетонные.
2. Стены - каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2,5 - 3,5 кирпича).
3. Перегородки - гипсовые, гипсоволокнистые, кирпичные оштукатуренные.
4. Перекрытия - железобетонные сборные и монолитные, с бетонным заполнением.
5. Крыша - скатная - стропила и обрешетка, плоская - из сборных железобетонных настилов.
6. Покрытия крыш (кровля) - скатная - шифер, металл; плоская - из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя).
7. Наружная отделка, в том числе фасадов, - кирпич или блоки без отделки, штукатурка по кирпичу или блокам и окраска известковыми составами.
8. Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной.
9. Инженерные коммуникации:
система отопления - двухтрубная с верхней или нижней разводкой, двухтрубная горизонтальная, однотрубная;
система водоснабжения и водоотведения - централизованная разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура;
система горячего водоснабжения - отсутствует;
система электроснабжения - централизованная.
10. Подвальные помещения - могут отсутствовать.
11. Здания с минимальным количеством декоративных элементов, без балконов

	7
	Тип 7
"Сталианс непарадный"

Год постройки:
1960 - 1981 гг.

Площадь МКД:
от 500 до 2000 кв. м

Подъезды и этажи:
до 3 подъездов, 1 - 5 этажей
	1. Фундаменты - ленточные бетонные и железобетонные.
2. Стены - каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2,5 - 3,5 кирпича), крупнопанельные однослойные из легкого бетона.
3. Перегородки - гипсовые, гипсоволокнистые, шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные, деревянные штукатуреные.
4. Перекрытия - железобетонные сборные и монолитные, с бетонным заполнением, деревянные по металлическим балкам.
5. Крыша - скатная - стропила и обрешетка, плоская - из сборных железобетонных настилов.
6. Покрытия крыш (кровля) - скатная - шифер, металл, плоская из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя).
7. Наружная отделка, в том числе фасадов, - кирпичный фасад, окраска по кирпичу составами известковыми, панельных фасадов по фактурному слою, герметизированные стыки панельных наружных стен мастиками отверждающимися.
8. Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной.
9. Инженерные коммуникации:
система отопления - двухтрубная с верхней или нижней разводкой, двухтрубная горизонтальная, однотрубная;
система водоснабжения и водоотведения - централизованная разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура или отсутствует;
система горячего водоснабжения - водонагреватели, колонки;
система электроснабжения - централизованная.
10. Подвальные помещения - могут отсутствовать



Примечание:
При невозможности отнесения многоквартирного дома к конкретному типу многоквартирного дома необходимо отнести его к типу многоквартирного дома, наиболее подходящему по основным характеристикам многоквартирного дома.
(примечание введено приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 03.09.2020 N 329-236/20П/од)





Приложение N 2
к приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области
от 08.04.2019 N Сл-329-74377/19

ТИПОЛОГИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ВЫЯВЛЕННЫМИ
ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	N п/п
	Наименование типа многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия
	Основные характеристики многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия

	1
	Тип 1
Год постройки: до 1930 гг.
1 - 2 этажа
	1. Фундаменты - ленточные бутовые на сложном или цементном растворе.
2. Стены - деревянные. Наружная отделка фасадов соответствует материалу стен.
3. Перегородки - деревянные оштукатуренные.
4. Перекрытия - деревянные.
5. Крыша - скатная - стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемых) из керамзита или шлака.
6. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной (неоцинкованной, крашеной) стали.
7. Инженерные коммуникации:
система теплоснабжения - газовые котлы;
система холодного водоснабжения и водоотведения - централизованная разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура;
система горячего водоснабжения - водогрейные котлы, колонки;
система электроснабжения - централизованная.
8. Подвальные помещения - в основном отсутствуют

	2
	Тип 2
Год постройки: до 1930 гг.
1 - 2 этажа
	1. Фундаменты - ленточные бутовые на сложном или цементном растворе.
2. Стены - особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 3,5 - 4,5 кирпича, кирпич красный и силикатный). Наружная отделка фасадов:
с простым декором, штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке составами известковыми, лепные детали;
со сложным декором, штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке составами известковыми, лепные детали;
соответствует материалу стен.
3. Перегородки - кирпичные оштукатуренные, деревянные.
4. Перекрытия - деревянные.
5. Крыши - двух- или многоскатные, стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои чердачных крыш вентилируемых из керамзита или шлака.
6. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной стали.
7. Инженерные коммуникации:
система теплоснабжения - газовые котлы;
система холодного водоснабжения и водоотведения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура;
система горячего водоснабжения - водогрейные котлы, колонки;
система электроснабжения - централизованная.
8. Подвальные помещения - в основном отсутствуют

	3
	Тип 3
Год постройки: до 1930 гг.
1 - 2 этажа
	1. Фундаменты - ленточные бутовые на сложном или цементном растворе.
2. Стены - смешанный материал (кирпич, дерево). Наружная отделка фасадов - соответствует материалу стен.
3. Перегородки - кирпичные оштукатуренные, деревянные.
4. Перекрытия - деревянные.
5. Крыши - двух или многоскатные, стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои чердачных крыш вентилируемых из керамзита или шлака.
6. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной стали.
7. Инженерные коммуникации:
система теплоснабжения - газовые котлы;
система холодного водоснабжения и водоотведения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура;
система горячего водоснабжения - водогрейные котлы, колонки;
система электроснабжения - централизованная.
8. Подвальные помещения - в основном отсутствуют

	6
	Тип 4
Год постройки: 1930 - 1960 гг.
5 этажей
	1. Фундаменты - ленточные бутовые на сложном или цементном растворе.
2. Стены - особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 3,5 - 4,5 кирпича, кирпич красный и силикатный).
3. Наружная отделка фасадов:
без декора, штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке составами известковыми;
со сложным декором, штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке составами известковыми, лепные детали.
4. Перегородки - кирпичные оштукатуренные, деревянные.
5. Перекрытия - деревянные.
6. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной стали.
7. Подвальные помещения - в наличии.
8. Крыши - двух- или многоскатные, стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои чердачных крыш вентилируемых из керамзита или шлака.
9. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной стали.
10. Инженерные коммуникации:
система теплоснабжения - газовые котлы;
система холодного водоснабжения и водоотведения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура.
11. Система горячего водоснабжения - водогрейные котлы, колонки.
12. Система теплоснабжения - централизованная.
13. Подвальные помещения - в основном отсутствуют

	9
	Тип 5
Год постройки: до 1930 гг.
3 этажа
	1. Фундаменты - ленточные бутовые на сложном или цементном растворе.
2. Стены - особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 3,5 - 4,5 кирпича, кирпич красный и силикатный).
3. Наружная отделка фасадов без декора - штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке составами известковыми.
4. Перегородки - кирпичные оштукатуренные, деревянные.
5. Перекрытия:
деревянные;
смешанные бетонные и деревянные.
6. Крыши - двух- или многоскатные, стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои чердачных крыш вентилируемых из керамзита или шлака.
7. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной стали.
8. Инженерные коммуникации:
система теплоснабжения - газовые котлы;
система холодного водоснабжения и водоотведения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура.
9. Подвальные помещения - в наличии







Приложение N 3
к приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области
от 08.04.2019 N Сл-329-74377/19

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВИДЫ РАБОТ

Исключен с 01.03.2023. - Приказ министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 17.02.2023 N 329-20/23П/од.
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